Configurazioni di fabbrica

ip: 192.168.1.10
subnet mask: 255.255.255.0
gateway: 192.168.1.1

user: admin
pwd: vuota

Software mobile consigliato: VMEYE

CD Pibi 8000 

8000 converter
convertitore da h264 ad avi


aggiornamento logo 
per aggiornare il logo che si visualizza all'accensione della telecamera



mobile monitor
alcuni software per i cellulari pił diffusi



General CMS

software di collegamento per DVR, HVR e telecamere IP della serie 8000


Upgrade tool

Software di ricerca e configurazione iniziale della telecamera