Attenzione: Cambiare il logo iniziale comporta una modifica del firmware, una procedura sbagliata potrebbe guastare la scheda irrimediabilmente. Chi scrive questa guida, l’importatore e il rivenditore non si assumono la responsabilità di un utilizzo sbagliato. Se pensi di non esser in grado di aggiorare il logo, non rischiare.
Strumenti richiesti:
Upgradetool (disponibile nel cd o nel sito dell’importatore)
Logo JPG o BMP con risoluzione massima  704*576
Connessione al dvr tramite cavo lan


Per la guida fare riferimento al File "Guida aggiornamento logo"