+Safe 6W
* per 3 secondi - password utente 1234  e #
pulsante freccia giu x2 (selezionando Configurazione Wifi)
pulsante V x2 (selezionando configurazione smart)

// La centrale ora è in attesa della configurazione dal telefono

Aprire l'applicazione della centrale 
In basso a sinistra Wi-Fi config
Host a colori

// l'id wifi dev'esser già presente
inserire la password del wifi
Avvia configurazione
// sul display della centrale dopo 3 minuti apparirà "Configurazione Wifi avvenuta".